## Compréhension de l'animation

| Crocodile Physics utilise d’autres éléments d’animation pour illustrer ce qui se passe dans vos circuits. Flèches de courant Les flèches de courant situées sur les fils, que vous pouvez voir dans le circuit ci-dessous, indiquent la direction de la circulation conventionnelle du courant. Si le courant est nul ou très faible (inférieur à 10 nA, dix milliardièmes d’un ampère), aucune flèche n’apparaîtra.

Voltmètres barres

Les petites barres de graphique situées sur les bornes des composants électroniques sont des voltmètres barres. Le nombre de barres horizontales indique la tension à cette borne, relative à la prise terre du circuit. La Prise terre du circuit est traitée dans Simulation.

Chaque barre horizontale représente 2 V. Le voltmètre barre ci-contre a été grossi pour plus de clarté. Dans cet exemple, les barres indiquent que la tension est supérieure ou égale à 7,5 V et inférieure à 8,5 V. Les barres rouges sont positives et les bleues négatives. |

Si la tension dépasse 8,5 V, le voltmètre barre est représenté sous forme de rectangle rouge plein.

Pour plus de clarté, si au moins deux fils électriques (bornes des composants électriques) se touchent, seul l’un des voltmètres barres adjacents est activé.

Autres types d’animation

Lorsque vous placez des portes logiques dans votre circuit, vous pouvez utiliser le menu A ffichage pour que les bornes indiquent si la tension qui les traverse est faible ou élevée, en affichant 1 ou 0. La liste des éléments de l’animation se trouve dans Affichage.

Les voltmètres barres, les flèches de courant et les autres éléments de l’animation peuvent être affichés ou cachés. Voir la rubrique Affichage.

Le son aussi peut être activé ou désactivé – voir Son

L’animation des forces et des couples est décrite dans Mécanique.

##