| Images
| Quand un objet marqueur est transformé par une lentille ou un miroir, il se crée une image de cet objet. On l’appelle une image d’objet marqueur. Les images d’objet marqueur peuvent indiquer des images virtuelles ou réelles, selon la simulation qui a été préparée. Le marqueur d’image est représenté par une ligne pleine si l’image est réelle et par une ligne en pointillé si l’image est virtuelle. L’orientation de l’image est indiquée par la direction de la flèche : par exemple, une image inversée (tête-bêche) sera accompagnée d’une flèche dirigée vers le bas :

Ci-dessus : Image réelle inversée formée par une lentille convexe

Ci-dessous : Image virtuelle d’aplomb formée par une lentille concave

Si une partie de l’image de l’objet marqueur est virtuelle et si une partie est réelle, les deux parties sont affichées, mais ne se touchent pas.

Si l’image est cachée par un autre objet optique, elle ne s’affiche pas.

Plusieurs images

Les transformations d’objet sont additives. En d’autres mots, si un objet est transformé par plusieurs dispositifs optiques, toutes les images intermédiaires formées seront également affichées.

Vous pouvez désactiver ces images intermédiaires en allant à la boîte de dialogue Options avancées, à laquelle vous pouvez accéder par la barre de commande des objets marqueurs.

Intensité de l’image

Les images d’objets marqueurs peuvent aussi indiquer l’intensité d’une image.

L’intensité d’une image dépend du nombre de rayons qui sortent d’un objet marqueur et qui atteignent le point correspondant de l’image de cet objet marqueur. L’intensité va de 100 % de blanc (quand tous les rayons atteignent l’image) à 0 % de blanc (quand aucun des rayons n’atteint l’image).

Vous pouvez activer l’option « Afficher intensité des images » en allant à la boîte de dialogue Options avancées, à laquelle vous pouvez accéder par la barre de commande des objets marqueurs.

> Exemple :

> Les trois images ci-dessous montrent un objet transformé par une lentille convexe et une image inversée qui se forme. Une ouverture variable (écran opaque avec une fente de taille variable) a été placée entre l’objet et la lentille.

> - Dans l’image 1, l’ouverture est très étroite. Donc, seuls quelques rayons de l’objet parviennent jusqu’à l’image résultante, Par conséquent, l’image est pâle :

> - Dans l’image 2, l’ouverture a été légèrement élargie. Donc, davantage de rayons atteignent l’image. L’image est beaucoup plus foncée, notamment au centre, où la plupart des rayons atteignent l’image :

> - Dans l’image 3, l’ouverture a été élargie au maximum. Donc, tous les rayons de l’objet peuvent atteindre l’image. Cette image s’affiche à son intensité totale.

Cependant, l’intensité de l’image ne dépend pas seulement de l’ouverture. Le schéma ci-dessous illustre la transformation d’un gros objet en utilisant un petit dispositif optique.

Les rayons provenant du centre de l’objet traversent la lentille et atteignent l’image facilement. Cependant, les rayons provenant des extrémités de l’objet ont davantage de difficultés, car la lentille est très petite. Par conséquent, l’intensité de l’image diminue vers la fin.