## Utilisation des commandes dans Crocodile Physics

| L’exemple que vous avez ouvert ci-dessus contient des composants que vous pouvez contrôler lorsque la simulation est active. Ils figurent dans le schéma suivant. D’autres composants sont également contrôlés de cette façon. Interrupteurs basculants

Pour utiliser un interrupteur basculant, placez le pointeur de la souris sur le bouton de l’interrupteur et appuyez sur le bouton de la souris. Les contacts de l’interrupteur se ferment, la lampe s’allume et le bouton change de position. Si vous appuyez à nouveau, les contacts se rouvriront.

Interrupteurs à bouton-poussoir

Pour utiliser un dispositif à bouton-poussoir, tel que l’interrupteur à bouton-poussoir, placez le pointeur de la souris sur le bouton Push et appuyez sur le bouton de la souris. L’interrupteur se fermera. Le composant fonctionnera tant que le bouton de la souris sera maintenu enfoncé.

Pour relâcher l’interrupteur à bouton-poussoir, relâchez le bouton de la souris.

Curseurs

Les curseurs servent à changer les alimentations de tension variable, les résistances variables et les réglages d’autres composants d’entrée.

Pour contrôler un curseur, placez le pointeur de la souris sur le bouton carré du curseur et tenez le bouton de la souris enfoncé. Déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou le bas pour déplacer le bouton du curseur.

Exemples de curseurs contrôlant des composants d’entrée :

Si votre souris a plusieurs boutons, utilisez toujours celui de gauche. Ceci s’applique à toutes les utilisations de la souris dans Crocodile Physics.