## Composants d'entrée

| Interrupteur à flotteur Le niveau d’eau d’un réservoir peut être modifié en déplaçant le curseur vers le haut ou le bas. Lorsque le niveau d’eau approche le haut du réservoir, les contacts de l’interrupteur se ferment. Ses paramètres sont :

Résistance de fonctionnement | 0 ohm
Courant maximum | 1 A
Tension maximale | 250 V

Fusible

Le fusible grille lorsque son courant maximum est dépassé. Pour modifier son courant maximum, utilisez la barre de commande du fusible.

Le fusible a une résistance de 0 ohm.

Photorésistance

La résistance de la photorésistance diminue lorsque la lumière qui l’éclaire augmente. Dans Crocodile Physics, la photorésistance est éclairée en plaçant une lampe immédiatement à sa gauche. La photorésistance simulée a été conçue d’après le modèle ORP-12 :

Résistance à 1 000 lux | 400 ohms
Résistance d’obscurité | 1 million d’ohms
Courant maximum | 75 mA
Dissipation de puissance maximale | 250 mW
Tension maximale | 320 V

Photorésistance avec lampe

Pour modifier la quantité de lumière éclairant cette photorésistance, faites glisser la lampe jointe vers le haut ou vers le bas. Ceci a pour effet de modifier la valeur affichée de la photorésistance. Voir Photorésistance pour connaître ses paramètres.

Isolateur optique

La diode électroluminescente de l’isolateur optique éclaire le phototransistor. Plus le courant qui traverse la diode est élevé, plus le photocourant qui traverse le phototransistor est élevé. Le rapport du courant de la diode comparé au courant du phototransistor s’appelle le rapport de transfert du courant. Ses paramètres sont :

Rapport de transfert du courant | 120 %
Tension directe de la diode électroluminescente à 10 mA | 1,3 V
Courant maximum | 50 mA
Tension inverse maximale de la diode électroluminescente | 6 V
Tension d’isolation maximale | 5 300 V
Tension collecteur-émetteur maximale | 55 V

Phototransistor avec lampe

Le courant qui traverse un phototransistor est contrôlé par la lumière qui l’éclaire. Plus la lumière est intense, plus le courant est élevé.

Pour ce phototransistor, l’intensité de la lumière peut être modifiée en déplaçant la lampe vers le haut ou le bas. La valeur affichée est le photocourant qui circule lorsque la tension qui le traverse est supérieure ou égale à 0,7 V.

Photocourant | 2 mA
Courant d’obscurité | 0,1 uA
Courant maximum | 50 mA
Tension maximale | 35 V

Potentiomètre

Le curseur du potentiomètre (la borne de droite dans l’orientation par défaut) peut être déplacé vers le haut ou le bas. La tension du curseur varie de 0 à 100 %, en 20 étapes égales, de la tension qui traverse les extrémités du potentiomètre (à condition que le courant du curseur soit nul).

La valeur affichée est la résistance totale ; par conséquent, elle ne varie pas lorsque le curseur est déplacé. Pour modifier la résistance totale, utilisez la barre de commande du potentiomètre.

Ses paramètres sont :

Résistance du curseur | 0,01 ohm
Dissipation de puissance maximale | 5 W
Tension maximale | 400 V

Thermistance

La résistance de la thermistance réduit lorsque la température augmente. Pour modifier la température, faites glisser le curseur vers le haut ou le bas, à l’aide de la souris. La température peut aller de –20 °C à +40 °C par paliers de 1 °C.

La valeur affichée est celle de la résistance de la thermistance à la température choisie. Ainsi, en déplaçant le curseur, vous modifierez la valeur affichée.

Utilisez la barre de commande de la thermistance pour modifier la résistance de la thermistance à la température actuelle.

Les variations de la résistance de la thermistance en fonction de la température sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Température | 15 000 ohms à 25 °C | 150 000 ohms à 25 °C
-20 °C | 140 000 ohms | 1,4 millions d’ohms
-10 °C | 79 700 ohms | 797 000 ohms
0 °C | 47 300 ohms | 473 000 ohms
10 °C | 29 200 ohms | 292 000 ohms
20 °C | 18 600 ohms | 186 000 ohms
30 °C | 12 200 ohms | 122 000 ohms
40 °C | 8 220 ohms | 82 200 ohms

La dissipation de puissance maximale est de 250 mW.

Résistance variable

Le curseur permet de modifier la résistance, de 0 à 100 % de la résistance maximale, en 20 étapes égales. Pour cela, faites glisser le bouton du curseur vers le haut ou le bas, comme pour une barre de défilement.

La valeur affichée correspond à la résistance réelle ; ainsi, en déplaçant le curseur, vous modifierez la valeur affichée. Utilisez la barre de commande pour modifier la résistance fixée par la position actuelle du curseur.

Valeurs maximales :

Dissipation de puissance maximale | 5 W
Tension maximale | 400 V

##