## Utilisation des commandes mécaniques

| Poignées Certains composants mécaniques sont munis d’une poignée permettant de les déplacer. Pour cela, placez le pointeur de la souris sur une poignée. Vous verrez le pointeur se transformer en main ouverte. Si vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, le pointeur se transforme en main fermée. Pour déplacer le composant mécanique, déplacez la souris en tenant le bouton enfoncé.

En déplaçant la souris, vous appliquez une force ou un couple au composant. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la force ou le couple seront annulés. Si le composant continue à bouger, il le fera selon une vitesse uniforme, tant qu’aucune autre force (y compris la friction) ne lui est appliquée.

Redimensionnement des composants mécaniques

Certains composants mécaniques peuvent être redimensionnés. Ces composants sont : masse, chariots, poulie, crémaillère et pignon.

Pour modifier la taille d’un composant mécanique, placez le pointeur de la souris sur les arrêts situés près de la borne (voir Représentation de la mécanique pour savoir où se trouvent les arrêts). Le pointeur de la souris se transforme en flèche à deux têtes. Cliquez sur l’arrêt et faites-le glisser pour donner au composant la taille désirée.

Si le composant agrandi empiète sur un autre composant, le pointeur se transformera en signe d’interdiction, vous empêchant de conserver la nouvelle taille.

Changer les propriétés des composants mécaniques

Certains composants mécaniques ont des propriétés qui peuvent être changées.

Pour changer la valeur d’un composant mécanique, cliquez sur la valeur, afin de faire apparaître la barre de commande du composant. Vous pourrez alors changer la valeur, comme vous le feriez pour un composant électrique.