## Simulation des oscillateurs

| Les oscillateurs nécessitent une simulation plus rigoureuse que les autres types de circuits, car ils sont souvent conçus avec des marges de gain très précises. Pour rendre la simulation plus rigoureuse dans Crocodile Physics, il vous faudra peut-être augmenter le taux d’échantillonnage minimum.

Pour qu’un oscillateur oscille régulièrement, il doit atteindre le point correct de polarisation en courant continu. Après avoir allumé l’oscilloscope, il faut généralement attendre un long moment pour qu’il atteigne ce point de polarisation. Ainsi, vous devrez commencer une simulation d’oscillateur avec un taux d’échantillonnage lent, pour permettre aux niveaux de courant continu de se stabiliser avant d’augmenter le taux d’échantillonnage pour simuler l’oscillation.

D’autre part, pour fonctionner, les oscillateurs doivent être déclenchés. Pour cela, vous pouvez appliquer une tension fixe sur un nœud de la boucle d’oscillation.

Exemple de circuit d’oscillateur

Cet exemple de circuit a une période d’oscillation de 1 500 m s. Pour le simuler précisément, augmentez le taux d’échantillonnage de la simulation en réglant :

Taux d’échantillonnage minimum > 60 / période de l’oscillateur

Voir Simulation pour savoir comment régler le taux d’échantillonnage minimum.

##