## Composants images

| Pour afficher les composants images, sélectionnez la barre d’outils des images dans la barre d’outils principale. Les composants images ont des valeurs fixes. Certaines de leurs valeurs et paramètres sont différents de ceux de leurs équivalents sous forme de symbole. Par exemple, la résistance est réglée à 680 ohms ; cette valeur permet de limiter le courant des diodes électroluminescentes.

A l’exception du fusible, tous les composants images sont indestructibles.

Composant | Caractéristiques
Batterie de 1,5 V | fém de 1,5 V
Batterie de 1,5 V | fém de 1,5 V
Batterie de 9 V | fém de 9 V
Fusible | Valeur de courant de 1 A
Interrupteur simple | Comme le composant symbole
Inverseur simple | Comme le composant symbole
Bouton-poussoir à la fermeture | Comme le composant symbole
Résistance variable | Portée de 0 à 680 ohms
Résistance | 680 ohms
Sonnerie | Comme le composant symbole
Lampe à filament | Tension nominale et luminosité max. à 3,5 V
Diode électroluminescente rouge | Comme le composant symbole
Diode électroluminescente jaune | Comme le composant symbole
Diode électroluminescente verte | Comme le composant symbole
Moteur | Comme le composant symbole