## Composants optiques rotatifs

| Pour faire pivoter un composant optique, commencez par cliquer dessus pour le sélectionner. Un cadre blanc apparaît autour du composant. Un cercle apparaît à chaque coin du cadre. Pour faire pivoter le composant, placez le pointeur de la souris sur l’un de ces cercles et maintenez le bouton enfoncé. Faites glisser le composant de façon circulaire.

Lorsque vous faites pivoter un composant de cette façon, il se déplace par « paliers » de 15 degrés. Vous pouvez choisir un angle précis en tapant sa valeur dans la case suivante, sur la barre de contrôle de chacun des composants rotatifs :