## Connexion de composants les uns aux autres

| Si les bornes (fils) des deux composants se touchent, les bornes sont connectées. Pour connecter les bornes qui ne se touchent pas, vous devez ajouter des raccordements. Les fils électriques peuvent connecter : · L’extrémité d’une borne à l’extrémité d’une autre borne.

· L’extrémité d’une borne à un point situé sur un autre fil.

· Un point situé sur un fil à un point situé sur un autre fil.

Les fils électriques sont composés de segments de fil horizontaux et verticaux.

Les connexions entre les bornes mécaniques n’étant pas des fils, nous utilisons le terme générique de raccordements pour les décrire.

Raccordement (rouleau de fil) : |  | Connexion : |  | Interdiction : |

Pointeurs de souris utilisés lors des raccordements.

Pour ajouter un fil électrique

1. Placez le pointeur de la souris sur l’extrémité d’une borne ou sur un point situé sur un fil.

2. Appuyez sur le bouton de la souris. Le pointeur de la souris se transforme en pointeur de raccordement et toutes les bornes apparaissent en pointillés. Les raccordements ne peuvent partir que de l’extrémité d’une borne ou d’un point situé sur un fil.

3. Eloignez la souris du point de départ ; vous verrez alors un fil se dessiner entre ce point et le pointeur. Les segments de fils électriques ne pouvant être qu’horizontaux ou verticaux, dessinez d’abord dans une direction, puis dans l’autre.

4. Pour ajouter d’autres segments de fils horizontaux ou verticaux, appuyez sur la souris. Le fil changera de direction.

5. Placez le pointeur de raccordement sur le fil ou la borne que vous voulez raccorder. Si la connexion est autorisée, le pointeur de raccordement se transforme en pointeur de connexion.

6. Pour terminer le fil, appuyez sur le bouton de la souris.

Jonctions de fils électriques

Vous ne pouvez pas connecter plus de trois fils au même point. Si un fil croise un autre fil, une boucle apparaît pour indiquer que ces fils se croisent sans être connectés.

Pour supprimer le raccordement en cours

Cliquez deux fois au même endroit.

Pour faire revenir en arrière le raccordement en cours

Déplacez le pointeur de la souris en arrière, le long du fil, pour raccourcir le raccordement.

Si un pointeur d’interdiction apparaît durant le raccordement

Cela signifie que vous ne pouvez pas faire de raccordement à un endroit du fil. Ceci se produit si, par exemple, le fil passe sur la valeur d’un composant. Si vous appuyez sur la souris lorsque le pointeur d’interdiction apparaît, le fil sera supprimé.

Pour supprimer un raccordement

Pour supprimer un raccordement, utilisez le crocodile comme pour supprimer un composant. Voir Suppression.

Connexions mécaniques

Le raccordement des composants mécaniques est très similaire à celui des composants électriques, mais il existe des différences importantes. Voir Mécanique pour en savoir plus sur les raccordements mécaniques.