## Générateurs de signaux et de son

| Sonnerie L’animation visuelle et sonore sert à indiquer si la sonnerie fonctionne. Pour désactiver la sonnerie, sélectionnez M u et dans le menu S on.

Tension nominale | 6 V
Tension de fonctionnement | 3 V (min.)
Résistance | 240 ohms
Tension maximale | 9 V

Haut-parleur

Voir Son pour savoir comment utiliser le haut-parleur afin de créer des sons. Ses paramètres électriques sont :

Résistance (réglée par l’utilisateur) | 8 ohms (par défaut), portée de 1 à 999 ohms
Tension d’écrêtage | 10 V
Dissipation de puissance max. | 40 W

Si une tension est supérieure à la tension d’écrêtage appliquée au haut-parleur, le son produit est déformé.

Générateur de signaux

Le générateur de signaux peut produire trois types de formes d’onde de tension : onde sinusoïdale, onde triangulaire et onde carrée. Il a une résistance source de 0 ohm. Choisissez la forme d’onde que vous voulez dans la barre de commande du générateur de signaux.

Les valeurs affichées correspondent à la fréquence de l’oscillation et à l’amplitude de la tension. En cliquant sur le bouton Options avancées (+…), vous verrez apparaître une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez régler le décalage de tension, les unités de tension et la phase. En cliquant sur OK pour changer les options avancées d’un générateur de signaux, vous ramènerez à son décalage choisi la phase de tous les générateurs de signaux présents dans votre simulation.

L’amplitude de la tension correspond à l’excursion de tension de crête à partir du décalage de tension à mi-niveau.

Quand vous ajoutez un générateur de signaux ou que vous changez la fréquence d’un générateur de signaux, le taux d’échantillonnage de la simulation est automatiquement corrigé (voir Simulation). Pour les fréquences de signal supérieures à 0,25 Hz, le simulateur cesse de tenter de simuler en temps réel. Dans certaines circonstances, cela signifie que la simulation est plus rapide qu’en temps réel.