## Création de graphiques

| Crocodile Physics comprend une fonction de création de graphiques qui vous permet de mesurer les variations dans le temps des quantités présentes dans votre simulation. Pour ouvrir la fenêtre du graphique, faites glisser vers le haut la barre horizontale située au bas de la fenêtre de simulation. Vous verrez apparaître un axe de tension vertical et un axe de durée horizontal. La quantité mesurée sur l’axe des y et les échelles des deux axes peuvent être modifiées à l’aide d’une nouvelle barre d’outils : la barre de graphique. Au cours d’une expérience, pour surveiller une quantité, placez une sonde sur un composant ou sur un raccordement : ceci permettra d’échantillonner les quantités simulées à ce point-là.

Une fois les courbes dessinées, elles peuvent être imprimées. Voir Impression de la fenêtre du graphique pour en savoir plus.

Ajouter des sondes pour recueillir des données

Pour ajouter une sonde, faites-la glisser de son bouton situé dans la barre d’outils principale, ou cliquez sur Ajouter s onde dans le menu M esure. Puis placez-la de façon à ce que son bout coloré touche le raccordement, la borne ou le composant que vous voulez sonder. Les sondes effectuent des mesures à l’endroit où elles touchent un raccordement ou à partir du composant auquel elles sont raccordées.

Vous pouvez déplacer ou supprimer les sondes de la même façon que les autres composants.

Bouton de la sonde : |

Vous pouvez utiliser jusqu’à quatre sondes, chacune d’une couleur différente, afin de les identifier.

Faites attention en utilisant des sondes pour mesurer le courant qui traverse un composant ou une partie de fil précis(e). Un courant qui circule de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas est automatiquement indiqué comme étant positif. Un courant qui circule dans les directions opposées (vers le haut ou vers la gauche) est indiqué comme étant négatif. Par conséquent, deux sondes mesurant le courant sur un même circuit peuvent indiquer la même valeur, mais avec un signe différent. Les courants alternatifs peuvent être déphasés de 180 degrés.

La fenêtre du graphique

| Pour ouvrir la fenêtre du graphique, cliquez sur le bouton du graphique, dans la barre d’outils principale. Une nouvelle barre d’outils – la barre de graphique – apparaîtra, indiquant les principaux réglages du graphique, puis la fenêtre du graphique s’ouvrira. Ce bouton vous servira à modifier les réglages du graphique.

Pour ouvrir la fenêtre du graphique, vous pouvez aussi faire glisser vers le haut la barre horizontale située au bas de votre simulation.

Pour redimensionner la fenêtre du graphique, faites glisser la barre horizontale jusqu’à ce que la fenêtre du graphique soit de la taille désirée. Lorsque vous modifiez la taille de la fenêtre du graphique, les graduations de l’axe des y sont recalculées. Ceci garantit la précision des graduations de l’axe des y. Les limites risquent alors d’être légèrement différentes de celles que vous avez choisies.

Pour fermer la fenêtre du graphique, faites glisser la barre de division horizontale le plus bas possible.

Terre du graphique

Pour la mesure de quantités électriques, la terre du graphique est considérée comme étant celle du circuit. Il est donc conseillé d’ajouter une Prise terre ou une Ligne de zéro volt pour s’assurer de savoir où est la terre du circuit.

Effacer des données

Pour effacer les courbes et les données de sonde ou de haut-parleur recueillies, cliquez sur le bouton Effacer données, dans la barre du graphique, ou sur l’option E ffacer données du menu M esure. Lorsque vous effacez les données, la durée de la simulation revient à zéro.

Bouton Effacer données : |

Durée de la simulation

La durée de la simulation revient à zéro lorsque les données recueillies sont effacées. Toutes les données de sonde et de haut-parleur sont mesurées en fonction du début de la simulation.

Par conséquent, les sondes et le haut-parleur peuvent recueillir une quantité de données supérieure à celle indiquée sur le graphique. Le temps simulé qui s’est écoulé avant le début de la partie affichée de la courbe apparaît dans le coin inférieur gauche de votre écran.

Limite des données de sonde

Chaque sonde peut contenir jusqu’à 2 000 points de données à la fois. Si le nombre de points mesurés par une sonde depuis le début de la simulation dépasse 2 000, seuls les 2 000 points les plus récents seront conservés.

Limite du temps de la simulation

Au-delà d’une certaine limite, la durée de la simulation et les données du graphique seront remises à zéro. Cette limite correspond à 2 000 000 000 de mises à jour de la simulation. S’il y a un haut-parleur dans le circuit, elle correspond à la Longueur de l’échantillon de son. La durée de la simulation est indiquée par une ligne épaisse verticale dans la fenêtre du graphique.

Lorsque vous utilisez un haut-parleur, vous pouvez régler la longueur de l’échantillon de son, qui contrôle le nombre de données de haut-parleur recueillies (voir Son). Ce réglage n’agit pas sur la quantité de données de sonde recueillies.

Copier les données de sonde

Choisissez Copier d onnées sonde dans le menu E dition pour copier les mesures de sonde sous forme de texte dans le presse-papiers. Choisissez les quantités que vous voulez copier dans la boîte qui apparaît. La première colonne de texte indique la durée de la simulation, tandis que les autres affichent les données recueillies. Ces données peuvent être collées dans des logiciels de tableur, afin de les manipuler et de les reporter sur des graphiques.

Pour effacer les données recueillies auparavant par les sondes, utilisez E ffacer données, dans le menu M esure, juste avant de commencer à recueillir les données.

Saisir des données en utilisant un interrupteur

Le graphique dessine les courbes constamment lorsque la simulation est active. Cependant, vous pouvez choisir de commencer à créer le graphique à un moment précis.

Pour commencer à mesurer une expérience en utilisant un interrupteur, cliquez sur P ause, puis choisissez E ffacer données. Cliquez dans la fenêtre de simulation (sur un interrupteur si vous le désirez) pour relancer la simulation et commencer à mesurer.

Le taux d’échantillonnage et le graphique

Si l’intervalle de temps entre les points de données est supérieur au temps correspondant à une sous-division du graphique, les points de données sont marqués par des ronds. Ceci permet de distinguer les données simulées des lignes reliant les points de données simulés.

Avec une durée par division de 0,5 s et un taux d’échantillonnage de 5 Hz, des ronds marqueront les points de données.

Pour garantir qu’il y aura au moins un point de donnée reporté pour chaque sous-division, choisissez un taux d’échantillonnage minimum d’au moins :

taux d’échantillonnage = (1 / durée par division) × 10

Si l’intervalle entre les points est supérieur à une division, aucune donnée ne sera reportée. La fenêtre du graphique vous donnera le taux d’échantillonnage minimum et les valeurs de durée par division nécessaires pour reporter les données.

Remarque : Bien que le graphique puisse tracer une courbe, cette courbe peut ne pas être simulée de façon précise. Vous devez utiliser un taux d’échantillonnage mettant à jour des quantités simulées suffisamment courtes pour rendre votre simulation précise – voir Simulation.

Les commandes du graphique

Pour changer les quantités reportées, l’échelle de l’axe des y ou la durée par division de l’axe des x, ouvrez la barre de graphique :

· en cliquant sur le bouton Graphique

· en cliquant n’importe où dans la fenêtre du graphique

· ou en choisissant G raphique… dans le menu M esure.

La barre de graphique apparaît, contenant les commandes du graphique.

| A | B | C | D | E

Pour changer la quantité reportée, cliquez sur la flèche située à côté du mot Tension, à gauche de la barre de graphique A. Une liste de quantités apparaîtra ; cliquez sur celle que vous voulez représenter.

Pour changer les limites de l’axe des y, cliquez sur les flèches situées à droite du mot Max (B), afin de fixer le maximum de l’axe des y, puis cliquez sur les flèches situées à droite du mot Min (C) pour fixer le minimum de l’axe des y. Vous pouvez aussi cliquer à droite des valeurs Max et Min, les supprimer en utilisant la touche Suppr, puis taper une nouvelle valeur.

Pour changer le multiplicateur de l’axe des y, cliquez sur l’une des flèches (D ci-dessus).

Durée par division

Pour élargir la forme d’onde et rendre les courbes plus claires et moins condensées, réduisez la durée par division dans la barre de graphique (E). Chaque division de l’axe des x représente une quantité de temps inférieure, ce qui permet de « grossir » la courbe.

Pause automatique si le graphique est plein

Le graphique redessine les courbes constamment lorsque la simulation est active. Pour interrompre la simulation lorsque le graphique est plein, cliquez sur le bouton Options avancées. Sélectionnez l’option Pause automatique si le graphique est plein dans la boîte qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ceci évite que le graphique soit redessiné continuellement.

Bouton Options avancées : |

Pour relancer la simulation, cliquez sur le bouton Pause, dans la barre d’outils principale, ou cliquez dans la fenêtre de simulation. Les données sont à nouveau reportées, en partant de la gauche.

Sélection des sondes

Pour sélectionner les sondes, cliquez sur le bouton Options avancées. Vous pouvez alors choisir les sondes qui fourniront les données de vos graphiques. Les données des sondes ne pourront être reportées que si les sondes échantillonnent les quantités que vous voulez reporter. Par exemple, il n’est pas possible d’afficher un échantillon de position si la quantité choisie pour l’axe des y est la tension.

Mesure différentielle

Pour obtenir une mesure différentielle, ajoutez des sondes, puis cliquez sur le bouton Options avancées. Sélectionnez les options Courbe rouge = ... et/ou Courbe violette = ...dans la boîte Commandes de graphique avancées. Le graphique montrera alors une courbe, qui représente la différence entre les valeurs mesurées par les sondes choisies. Cette option est disponible seulement si les deux sondes échantillonnent la même quantité que celle de l’axe des y.