## Ampèremètre

| Pour mesurer le courant, ajoutez un ampèremètre en série au courant. Les ampèremètres s’ajoutent exactement de la même manière que les autres composants.

Symbole de l’ampèremètre : |

Le calibre de l’ampèremètre dépend de la sélection de l'option Calibrage automatique.

Calibre par défaut | de ± 0,01 A | à ± 9 999 A
Option Calibrage automatique | de ± 0,01 µA | à ± 9 999 A

Si vous avez placé des ampèremètres dans votre circuit, il est fortement conseillé de sélectionner l’option Calibrage automatique. Pour vérifier si l’option Calibrage automatique est sélectionnée, choisissez C ommandes des appareils de mesure… dans le menu M esure.

Par convention, le courant sort par la borne positive et entre par la borne négative. La direction de la circulation du courant est indiquée par les flèches situées sur les bornes de l’ampèremètre. Une lecture positive de l’ampèremètre signifie que le courant circule de la borne marquée d’un point vers la borne non marquée.

L’ampèremètre a une résistance fixe de 0 ohm.

Exemple d’ampèremètre : Démonstration de la loi d’Ohm