| Points clé
| Les points de contrôle situés aux extrémités de la règle et du rapporteur s’alignent sur les points applicables ou importants, appelés points clé, dans l’espace optique. Ces points sont : 1. Le centre, le haut et le bas de chaque dispositif optique (sauf l’émetteur de rayons, le faisceau parallèle et le faisceau divergent)

2. Les extrémités des segments de rayon

3. Le centre du faisceau, à l’endroit où le faisceau sort du dispositif optique, dans le cas du faisceau divergent et d’une torche

4. Les foyers des lentilles (proche et éloigné)

5. Le centre de la courbure, dans le cas des miroirs incurvés

6. Le foyer des miroirs incurvés

7. Le point de rayon des objets marqueurs et des dispositifs situés sur les axes optiques

8. Le point équivalent du point de rayon sur les images d’objet marqueur

9. Foyers (réels et virtuels) des rayons émis par des objets distants

10. Points sur les images d’objet marqueur et les objets marqueurs qui coupent l’axe optique

11. Points situés sur l’axe central d’une lentille qu’atteindraient les rayons qui entrent dans la lentille s’ils n’étaient pas déviés (voir schéma)

Si le point de contrôle de la règle ou du rapporteur se situe dans un rayon de 4 pixels du point clé, il s’alignera dessus.

Si la règle ou le rapporteur s’aligne sur un point clé et que ce point clé se déplace, le point de contrôle de la règle ou du rapporteur le suit.