## Alimentations

| Batterie Pour modifier la force électromotrice de la batterie (fém), sélectionnez la batterie et utilisez la barre de commande – voir Changement des valeurs de composant. Par défaut, la batterie n’a pas de résistance interne. Pour utiliser des batteries ayant une résistance interne de 1 ohm, sélectionnez R ésistance interne dans le menu O ptions.

Source de courant continu

Un courant continu sort de la borne supérieure. Le courant reste continu jusqu’à ce qu’il atteigne une limite de 1 000 V en traversant les bornes. Pour modifier le courant, utilisez la barre de commande de la source de courant.

Prise terre

Ce composant relie le circuit à la terre. Si aucun courant ne le traverse, il peut aussi servir de point de référence de zéro volt.

Le graphique se connecte automatiquement à la terre du circuit et l’utilise comme référence de zéro volt.

Ligne de tension

La Ligne de tension simule une alimentation de laboratoire. Pour modifier la tension de l’alimentation, utilisez sa barre de commande.

La tension de l’alimentation est relative à la terre du circuit (voir Simulation). Il faut donc ajouter une Ligne de zéro volt ou une Prise terre.

Ligne

La Ligne est un morceau de fil de connexion, sans résistance. Elle sert généralement de composant d’interface pour les Boîtes de groupe.

Alimentation de tension variable

L’Alimentation de tension variable est similaire à la Ligne de tension, mais sa tension peut être modifiée en déplaçant le curseur. La valeur affichée est la tension réelle de l’alimentation ; par conséquent, elle varie lorsque le curseur est déplacé.

Utilisez la barre de commande pour modifier la tension fixée par la position actuelle du curseur. Lisez Changement des valeurs de composant pour en savoir plus sur les modifications de valeur des composants à l’aide des curseurs.

Ligne de zéro volt

La Ligne de zéro volt a un effet identique à celui de la Prise terre.