## Commandes d'affichage électriques

| Le premier circuit ci-dessous montre les fonctions d’animation généralement affichées. Les autres circuits montrent le résultat du changement d’une commande à la fois.

#### Par défaut

Toutes les fonctions sont actives, sauf les signaux logiques.

####

#### Voltmètres barres

Sert à afficher ou à cacher les voltmètres barres.

####

#### Signaux logiques

Sert à alterner entre les signaux logiques et les voltmètres barres.

####

#### Flèches de courant

Sert à afficher ou à cacher les flèches de courant.

####

#### Animation

Sert à afficher ou à cacher les boutons, curseurs, voltmètres barres, etc.

####

#### Sondes

Sert à afficher ou à cacher les sondes de l’oscilloscope.

####

#### Valeurs de composant

Sert à afficher ou à cacher les valeurs de composant.

####