## Composants passifs

| Condensateurs Les condensateurs électrolytiques et non électrolytiques simulés ont des paramètres différents concernant leur destruction.

| Tension maximale | Détruit si connecté à l’envers ?
Electrolytique | 35 V | Oui
Non électrolytique | 100 V | Non

Hormis ces caractéristiques, les condensateurs sont simulés de la même façon.

Pour modifier la capacité d’un condensateur, sélectionnez-le et utilisez sa barre de commande.

Lorsqu’un condensateur est chargé, les signes plus et moins apparaissent sur ses plaques. Le nombre de signes + ou – indique le niveau de charge, 100 µC (100 millionièmes de Coulomb) de charge par +. Par exemple, un condensateur de 100 µF chargé à 9 V a une charge de 900 µC et, par conséquent, 9 + et 9 -. Le nombre maximal de signes affichés de chaque type est de 12.

Inductance

L’inductance n’a ni résistance ni capacité parasite. Pour modifier la valeur de l’inductance, utilisez sa barre de commande. Le courant maximum est de 1 A.

Résistance

Pour modifier la valeur de la résistance, sélectionnez-la et utilisez sa barre de commande. Ses autres paramètres sont :

Puissance maximale | 2 W
Tension maximale | 1 200 V

8 résistances

Les 8 résistances peuvent être utilisées avec l’affichage à 7 segments.

Transformateur

Pour modifier le rapport de transformation du transformateur, utilisez sa barre de commande.

Le primaire est à gauche du symbole du transformateur. Pour simuler un transformateur à prise médiane, utilisez deux transformateurs en série.

Résistance du primaire | 1 ohm
Fréquence minimale d’utilisation | 50 Hz
Courant maximum | 10 A

##