## Sources de lumière

| Crocodile Physics propose trois sources de lumière différentes :

- Un cône de lumière

- Un faisceau parallèle

- Un émetteur de rayons

Cliquez sur le bouton de la barre d’outils des sources de lumière :

La barre d’outils des sources de lumière s’affiche :

Cône de lumière

Pour sélectionner un cône de lumière, cliquez sur le bouton suivant, dans la barre d’outils des composants optiques :

Sa barre de commande apparaît. Elle vous permet de changer la couleur, la longueur d’onde et la largeur du cône, ainsi que son orientation. Pour modifier l’une des caractéristiques du cône une fois que vous l’avez placé dans votre simulation, il suffit de cliquer sur le cône (et non pas sur la lumière qu’il émet) pour faire apparaître sa barre de commande.

Pour changer la couleur de la lumière, sélectionnez l’une des options du menu déroulant :

Pour changer la longueur d’onde de la lumière, tapez une nouvelle valeur dans la case correspondante ou utilisez les boutons de défilement situés à droite.

Pour rétrécir ou élargir le cône, tapez une nouvelle valeur dans la case correspondante ou utilisez les boutons de défilement situés à droite.

Pour changer l’angle d’orientation du cône, tapez une nouvelle valeur dans la case correspondante ou utilisez les boutons de défilement situés à droite.

Pour changer d’angle, vous pouvez aussi faire pivoter le cône lui-même. Pour en savoir plus, voir Composants optiques rotatifs.

Faisceau parallèle

Pour sélectionner un faisceau parallèle, cliquez sur le bouton suivant, dans la barre d’outils des composants optiques :

Sa barre de commande apparaît. Elle vous permet de changer la couleur, la longueur d’onde et la largeur du faisceau, ainsi que son orientation.

Pour changer la couleur, la longueur d’onde ou l’orientation du faisceau, suivez les instructions données pour le cône de lumière.

Pour changer la largeur du faisceau, tapez une nouvelle valeur dans la case correspondante ou utilisez les boutons de défilement situés à droite.

Emetteur de rayons

Pour sélectionner un émetteur de rayons, cliquez sur le bouton suivant, dans la barre d’outils des composants optiques :

Sa barre de commande apparaît. Elle vous permet de changer la couleur, la longueur d’onde et le nombre de rayons, la distance séparant ces rayons (leur écartement) et leur orientation.

Pour changer la couleur, la longueur d’onde ou l’orientation des rayons, suivez les instructions données pour le cône de lumière.

Pour changer le nombre de rayons, tapez une nouvelle valeur dans la case correspondante ou utilisez les boutons de défilement situés à droite.

Pour changer la distance séparant les rayons (écartement), tapez une nouvelle valeur dans la case correspondante ou utilisez les boutons de défilement situés à droite.

#