## Prise terre du circuit

| Dans les cas suivants, la prise terre du circuit sert de point de référence pour mesurer les tensions : · Voltmètres barres · Voltmètres ayant une seule borne connectée · Mesures des graphiques (excepté en mode différentiel) Trouver la prise terre du circuit

Si vous avez ajouté une prise terre explicite (composants Prise terre ou Ligne de zéro volt), elle devient le point de référence pour mesurer les tensions.

Dans le cas contraire, n’importe quelle alimentation définie en fonction d’une prise terre externe (ligne de tension positive ou négative, ou alimentation variable) fixe le point de référence. Ainsi, si vous avez une alimentation de 5 V, la prise terre est définie comme étant de 5 V inférieure à cette alimentation ; toutes les mesures électriques seront relatives à ce niveau.

Si des composants disposant d’une alimentation externe cachée (portes logiques ou amplificateur opérationnel) sont utilisés, ils définissent la prise terre du circuit d’une façon similaire.

Si aucun de ces composants n’est présent sur le circuit, la borne d’un composant servira de prise terre. Ce sera la borne inférieure du composant de votre circuit qui apparaît en premier sur cette liste :

1. Batterie

2. Générateur d’impulsions

3. Générateur de tension sinusoïdale

4. Condensateur

Pour être sûr de savoir où se trouve la prise terre d’un circuit, ajoutez une prise explicite (voir paragraphe suivant). Si votre circuit comporte des alimentations ou des composants disposant d’une alimentation cachée, vous devrez toujours ajouter une prise terre.

Ajouter une prise terre explicite

Pour ajouter une prise terre, ajoutez un composant Prise terre ou Ligne de zéro volt à partir de la barre d’outils des alimentations.

Bouton de la prise de terre : |
Bouton de la ligne de zéro volt : |

La Prise terre et la Ligne de zéro volt ont un effet identique sur le circuit. Elles sont toutes les deux reliées à la terre et de zéro volt.