## Interrupteurs

Types d’interrupteur | Action
Interrupteur simple | Bascule
Relais simple | Bascule
Interrupteur double | Bascule
Inverseur double | Bascule
Bouton-poussoir à la fermeture | S’enfonce
Bouton-poussoir à l’ouverture | S’enfonce

Les interrupteurs basculants sont des interrupteurs à verrouillage (ils restent dans leur nouvelle position après avoir été relâchés) et s’utilisent en cliquant sur le bouton de l’interrupteur.

Les interrupteurs à bouton-poussoir sont des interrupteurs sans verrouillage et s’utilisent en appuyant sur le bouton.

Paramètres des interrupteurs simulés

Résistance de fonctionnement | 0 ohm
Courant maximum | 15 A
Tension maximale | 400 V

Relais

Un des relais a des contacts simples et l’autre des contacts doubles. Les relais simulés ont des paramètres identiques.

Tension nominale | 6 V
Tension de fonctionnement | 4 V (min.)
Tension de relâchement | 2 V
Résistance de la bobine | 100 ohms
Résistance des contacts | 0 ohm
Courant maximum | 5 A
Tension maximale | 400 V