## Généralités sur les sorties son

| Le son numérique est composé d’une série de mesures (appelées échantillons), qui peuvent être envoyées à un haut-parleur sous forme de tensions pour créer un son. La qualité du son numérique est caractérisée par deux éléments. Le premier élément est le nombre de bits de chaque échantillon, qui indique la précision avec laquelle chaque échantillon est mesuré. Ce nombre est généralement 8 ou 16 bits. Crocodile Physics utilise des échantillons de qualité supérieure (16 bits).

Le second élément est le taux d’échantillonnage, qui correspond au nombre d’échantillonnages du son par seconde. En général, si vous fixez un taux d’échantillonnage plus long, la qualité du son produit sera supérieure, mais le son sera plus long à créer. Simulation décrit le fonctionnement du taux d’échantillonnage dans Crocodile Physics. Choisissez T aux d’échantillonnage… dans le menu O ptions, pour choisir un Taux d’échantillonnage fixe des composants audio de 11, 22 ou 44 kHz.

Pour que Crocodile Physics puisse produire des sons, votre ordinateur doit être équipé d’un système son configuré de la manière suivante :

Configuration du système son de votre PC

- Une carte son de 16 bits

- ou une carte son de 8 bits qui peut produire un son de 16 bits

##