## Voltmètres

| Pour mesurer la tension, ajoutez un voltmètre en parallèle au courant. Les voltmètres s’ajoutent exactement de la même manière que les autres composants. Vous pouvez faire pivoter le voltmètre – voir Edition avancée pour en savoir plus. Le voltmètre mesure la tension qui traverse ses bornes. Son calibre dépend de la sélection de l’option Calibrage automatique.

Calibre par défaut | de ± 0,01 V | à ± 9 999 V
Option Calibrage automatique | de ± 0,01 µV | à ± 9 999 V

Symbole du voltmètre : |

Pour accéder à l’option Calibrage automatique, sélectionnez C ommandes des appareils de mesure… dans le menu M esure.

Si l’un des fils du voltmètre n’est pas connecté, il affiche la différence de tension entre la borne connectée et la terre du circuit.

Une lecture positive apparaît si la tension traversant la borne marquée d’un point est supérieure à la tension traversant l’autre borne.

La résistance entre les bornes du voltmètre est infinie.