## Suppression

| Il existe deux méthodes de suppression. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs composants, ou bien un circuit entier, puis le(s) supprimer. Vous pouvez aussi placer le pointeur du crocodile sur un composant ou un raccordement précis, puis appuyer sur le bouton de la souris.

Sélection et suppression

Pour sélectionner un composant

Placez le pointeur de la souris au centre du composant, puis appuyez sur le bouton de la souris. Un cadre en pointillés apparaît autour du symbole du composant pour montrer qu’il est sélectionné.

Pour sélectionner tous les composants

Dans le menu E dition, choisissez la commande Sélec t ionner tout. Un cadre en pointillés apparaît autour de chaque composant, pour montrer qu’ils sont tous sélectionnés.

Pour sélectionner des groupes de composants

Voir Edition avancée.

Pour désélectionner des composants

Cliquez sur une zone vide de la fenêtre du circuit. Les cadres en pointillés disparaissent.

Pour supprimer des composants que vous avez sélectionnés

Vous pouvez :

· Choisir la commande S upprimer dans le menu E dition.

ou bien :

· Cliquer sur la tête de crocodile dans la barre d’outils.

ou bien :

· Appuyer sur la touche Supprimer.

Pour supprimer avec le crocodile

Cliquez sur le bouton du crocodile, dans la barre d’outils. Le pointeur de la souris se transforme en tête de crocodile, mâchoires fermées. Si vous placez le pointeur de la souris sur un fil ou un composant, les mâchoires s’ouvriront pour montrer que le crocodile est prêt à manger (supprimer). Ensuite, pour supprimer le composant ou le fil, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de la souris.

Pointeur à mâchoires fermées : |  | Pointeur à mâchoires ouvertes : |

Pour renvoyer le crocodile à son bouton

Placez le crocodile sur la barre d’outils et il disparaîtra.