## Sorties lumineuses

| Lampe à filament La lampe à filament jaune a une caractéristique de courant-tension non linéaire. Le courant est proportionnel à la racine carrée de la tension appliquée. Pour régler la dissipation de puissance (à la tension nominale), utilisez la barre de commande de la lampe à filament.

Tension nominale | 12 V
Luminosité maximale à | 12 V
Tension max. | 15 V

Diodes électroluminescentes

Vous pouvez utiliser des diodes électroluminescentes rouges, jaunes ou vertes.

| Rouge | Jaune | Vert
Luminosité maximale à | 10 mA | 10 mA | 10 mA
Tension directe à 10 mA | 1,9 V | 2,0 V | 2,1 V
Tension inverse max. | 5 V | 5 V | 5 V
Courant max. | 30 mA | 30 mA | 30 mA

En principe, pour limiter le courant direct, vous devez monter une résistance en série avec chaque diode électroluminescente.

R (ohms) = (tension d’alimentation – tension directe) / 0,01 A

Si vous faites fonctionner la diode électroluminescente avec un signal CA, ajoutez une diode en parallèle à la diode électroluminescente, mais inversée, pour éviter que la limite de tension inverse de la diode électroluminescente ne soit dépassée.

Affichage à 7 segments

Chaque segment de l’affichage est une diode électroluminescente rouge avec les paramètres suivants :

Le segment s’allume à | 10 mA
Tension directe à 20 mA | 2,1 V
Tension directe max. | 3 V
Tension inverse max. | 3 V
Courant max. | 30 mA

En principe, vous devez utiliser une résistance en série avec chaque segment (voir 8 résistances et Décodeur BCD à 7 segments).

Lampe témoin

La lampe témoin jaune a une caractéristique de courant-tension linéaire. Le courant est proportionnel à la tension appliquée.

Tension nominale | 6 V
Luminosité maximale à | 6 V
Courant à 6 V | 60 mA
Tension max. | 9 V

##