
\chapter{Programme}


\begin{itemize}


\item deux heures trente pour la présentation de l'ampli-op idéal (45 min)(vu évidemement comme une boite noire) et aux divers montages de base : amplificateur inverseur et non inverseur, sommateur-soustracteur, dérivateur-intégrateur, (c'est bien de montrer qu'avec tout cela on peut réaliser un PID), trigger de schmitt, monostable. (1h45).

 
\item une heures trente pour le multivibrateur astable à rapport cyclique symétrique et à sa modification pour le rendre dissymétrique (c'est bien de voir une commande simple de hacheur) et pour l'oscillateur quasi-sinusoïdal à pont de Wien.

 
\item une heure trente pour les filtres + Bode.
\end{itemize}