## Fenêtres

| Toutes les commandes utilisées pour organiser les fenêtres se trouvent dans le menu Fe n être. Chaque simulation ouverte contient une fenêtre qui peut être divisée en deux. La partie supérieure sert à montrer la simulation et contient des barres de défilement permettant de déplacer le circuit dans la fenêtre. La partie inférieure sert à montrer le graphique - voir Mesure pour en savoir plus.

Généralement, une seule fenêtre de simulation est affichée à la fois. Pour en afficher plusieurs, utilisez les commandes C ascade ou M osaïque.

Pour passer d’une fenêtre de simulation à une autre, sélectionnez l’un des noms de simulation au bas du menu Fe n être.

Cascade

Utilisez cette commande pour disposer les fenêtres ouvertes les unes au-dessus des autres.

Mosaïque

Utilisez cette commande pour disposer les fenêtres ouvertes de façon à ce qu’elles ne se chevauchent pas.

Réorganiser les icônes

Utilisez cette commande pour réorganiser les icônes des fenêtres réduites au bas de la fenêtre principale. Les icônes risquent de disparaître derrière la fenêtre d’une simulation ouverte si elle empiète sur le bas de la fenêtre principale.

Retour

Utilisez cette commande pour fermer une barre d’outils ouverte et retourner à la barre d’outils que vous utilisiez précédemment. Elle a exactement le même effet que le bouton Retour des barres d’outils.