## Bulles d'information

| Placez le pointeur de la souris sur les raccordements mécaniques ou sur les composants pour afficher les bulles d’information. La bulle d’information contient les lectures mécaniques effectuées à ce point-là. La direction du mouvement est indiquée par le pointeur de la souris.

Les angles peuvent être exprimés en degrés (deg) ou en radians (rad). Les vitesses angulaires peuvent être exprimées en tours par minute (tr/mn) ou en radians par seconde (rad/s). Pour changer d’unité, sélectionnez U nités… dans le menu M esure.

Dans certains cas, un composant affichera des lectures différentes suivant l’endroit où est placée la souris dans la zone limite du composant. Par exemple, la crémaillère et le pignon affichent des lectures pour le pignon, son axe, la crémaillère et ses tiges. Si une tige est connectée à un autre composant, elle ne pourra pas afficher de bulle d’information.