## Raccordement

| Affichage des raccordements mécaniques Les raccordements entre les composants qui se déplacent de façon linéaire (tels que les ressorts) s’appellent des tiges. Ils sont représentés sous la forme de lignes continues horizontales ou de lignes pointillées diagonales. Les bornes des tiges sont dessinées en partie si elles ne sont pas raccordées à un autre composant.

Les raccordements entre les composants rotatifs s’appellent des axes. Ils sont représentés sous la forme de lignes continues diagonales ou de lignes pointillées horizontales.

Les lignes pointillées représentent les décalages entre les bornes non alignées.

Tiges |  | Axes |

Raccordement des composants mécaniques

Le raccordement des composants mécaniques est similaire à celui des composants électriques. Exceptions :

· Les raccordements doivent relier des bornes du même type. Vous ne pouvez connecter des bornes électriques qu’à d’autres bornes électriques, des bornes rotatives qu’à d’autres bornes rotatives et des bornes à déplacement linéaire qu’à d’autres bornes à déplacement linéaire.

· Les tiges peuvent être divisées en deux, exactement comme les vraies tiges push-pull. Les axes ne peuvent pas être divisés.

· Les axes ne peuvent pas revenir en arrière.

Raccordements entre des composants à déplacement linéaire, montrant une seule tige divisée en deux.