## Ajout de composants

| Une simulation est généralement composée de plusieurs composants en interaction. Vous pouvez ajouter des composants à partir des : · barres d’outils de composants · barres de commandes · menus Ajout et Mesure

Pour prendre un composant dans une barre d’outils, il vous suffit de le faire glisser dans la fenêtre du circuit. C’est la façon la plus rapide d’ajouter un composant, mais elle est limitée par les composants visibles dans la barre d’outils ouverte.

Pour afficher les autres barres d’outils de composants, il vous suffit de retourner à la Barre d’outils principale en utilisant le bouton Retour.

Pour ajouter un composant en le faisant glisser

1. Placez le pointeur de la souris sur le composant que vous voulez ajouter.

2. Enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur vers le bas, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Le composant suivra le pointeur.

3. Relâchez le bouton de la souris à l’endroit où vous voulez placer le composant.

Vous ne pouvez pas placer de composant à certains endroits. Par exemple, vous ne pouvez pas placer de composant à un endroit occupé par un autre composant, ni sur des raccordements. Le pointeur de la souris change d’apparence : il passe de la forme d’une croix à celle d’un signe d’interdiction si l’endroit ne convient pas.

Pointeur de déplacement : |  | Pointeur d’interdiction : |

Pour poser un composant, vérifiez que le pointeur est en forme de croix avant de relâcher le bouton de la souris. Pour « remettre » (supprimer) un composant, relâchez le bouton de la souris après avoir mis le pointeur au-dessus de la barre d’outils.