## Ralenti

| Lorsque vous sélectionnez R alenti (dans le menu M esure), votre simulation sera mise à jour 5 fois par seconde de temps réel, quel que soit le taux d’échantillonnage. Ainsi, les simulations dont la vitesse d’échantillonnage est supérieure à 5 Hz semblent être ralenties.

Par exemple, si vous sélectionnez l’option Ralenti avec un taux d’échantillonnage de 1 kHz (1 000 mises à jour par seconde simulée), vous obtiendrez 5 mises à jour par seconde réelle. Il faudra donc 200 secondes de temps réel pour simuler 1 seconde de votre simulation. Le temps réel requis pour simuler une seconde de simulation au ralenti est calculé ainsi :

## temps réel requis = taux d’échantillonnage (Hz) / 5

##

##