## Supprimer les raccordements en faisant glisser les composants

| Lorsque vous faites glisser des composants, il est important de comprendre que leurs raccordements seront déconnectés. Les composants et les raccordements seront sélectionnés seulement s’ils sont entièrement à l’intérieur du lasso. Tous les raccordements entièrement situés à l’intérieur du lasso (ou tous les raccordements du circuit si la commande S électionner tout a été utilisée) resteront intacts après avoir été déplacés.

Une partie du fil se trouve hors du lasso. Si les composants étaient déplacés, ce raccordement serait supprimé.

Tout est à l’intérieur du lasso. En faisant glisser cette sélection, vous déplaceriez tout, sans supprimer de liens.