## Commandes d'affichage générales

| Animation Cette commande sert à activer ou désactiver les fonctions d’animation :

- Commandes (boutons et curseurs)

- Effets audio, tels que la sonnerie et le haut-parleur

- Lecture des appareils de mesure

- Animation des quantités cachées (voltmètres barres, flèches de courant et flèches de force)

Lorsque l’animation est désactivée, les composants sont représentés sous leur forme habituelle. Par exemple, un interrupteur simple est représenté ouvert, même s’il est en réalité fermé. Cette commande est utile pour imprimer un schéma de circuit conventionnel.

Autres commandes d’affichage

Commande | Résultat
S y mboles logiques CEI | Affiche les symboles CEI pour les portes logiques.
Symboles a n alogiques CEI | Affiche les symboles CEI pour les portes analogiques.
B u lles d’information | Affiche les bulles d’information.
Barre d’éta t | Affiche la barre d’état. La barre d’état contient une description des éléments de menu et des commandes des barres d’outils. Elle affiche le taux d’échantillonnage si celui-ci est différent de la valeur par défaut.
Zoom (x2) | Grossit la simulation 2 fois.

##