## Composants mécaniques

| Cette rubrique décrit la façon dont les composants mécaniques sont représentés dans Crocodile Physics. Les composants mécaniques se trouvent sur la barre d’outils des mouvements et des forces. Pour l’ouvrir, sélectionnez la barre d’outils des mouvements et des forces dans la barre d’outils principale.Tous les composants mécaniques se trouvent dans le menu Ajou t.

Les Composants rotatifs se trouvent dans la barre d’outils des composants rotatifs, qui s’ouvre en cliquant sur ce bouton :

Les Composants mécaniques linéaires se trouvent sur la barre d’outils des composants mécaniques linéaires, qui s’ouvre en cliquant sur ce bouton :

Friction

Les composants mécaniques ont une certaine friction.

La friction par portée est représentée sous forme de couple proportionnel à la vitesse angulaire de l’axe, agissant dans la direction opposée à la rotation.

## La friction par glissement est représentée sous forme de force proportionnelle à la vitesse de la tige, agissant dans la direction opposée à la direction du mouvement de la tige.

##