## Le haut-parleur et la création de graphiques

| Le haut-parleur sert de sonde de tension ; il affiche la tension d’entraînement réelle du haut-parleur sous forme de courbe noire sur le graphique. La courbe sera écrêtée si la tension dépasse la tension d’écrêtage du haut-parleur. Voir Composants électriques pour en savoir plus sur cette valeur. Vous pouvez utiliser le graphique de plusieurs façons pour modifier vos sons :

Indication de temps de mémorisation

Le temps indiqué dans le coin inférieur gauche du graphique montre la quantité mémorisée de l’échantillon entier, jusqu’au point où commence la forme d’onde affichée.

Indication Partie en cours de lecture

Le graphique indique la partie en cours de lecture en la sélectionnant. Voir ci-dessous la description de la fonction de sélection de son.

Indication Longueur de l’échantillon de son

Le point auquel l’échantillon entier en cours de mémorisation atteindra la Longueur de l’échantillon de son est indiqué par une ligne noire verticale épaisse.

Sélection de son

Utilisez cette fonction pour sélectionner des formes d’onde sonore dans le graphique, puis les lire ou les enregistrer dans un fichier. Pour cela, utilisez la souris pour cliquer dans la fenêtre du graphique, à l’endroit où vous voulez commencer la sélection, puis faites glisser le pointeur de la souris pour sélectionner une partie. La sélection est indiquée par une bande sombre en travers du graphique (voir schéma ci-dessous).

Crocodile Physics essaiera de ne sélectionner que les échantillons susceptibles de produire un son satisfaisant s’ils sont lus en boucle ; il sautera donc d’une sélection valide à une autre. Voir la rubrique Son continu automatique en boucle dans Création de son à l’aide du haut-parleur pour en savoir plus. Lorsque vous faites une sélection, la simulation s’interrompt automatiquement.

Après avoir fait une sélection, vous pouvez utiliser L ecture son pour l’écouter ou E nregistrer son pour l’enregistrer dans un fichier.

Exemple montrant la sélection d’un segment de forme d’onde sonore. Remarque : Crocodile Physics sélectionne automatiquement une forme d’onde continue du son lu.

##