# Miroirs

| Crocodile Physics peut simuler trois types de miroirs :

- Miroir plat

- Miroir convergent

- Miroir divergent

Pour ajouter un miroir plat, convergent ou divergent à votre simulation, cliquez sur le bouton suivant, dans la barre d’outils des composants optiques :

La barre d’outils des miroirs s’affiche :

Vous pouvez maintenant faire glisser l’un des miroirs suivants dans l’espace optique :

Changer la taille d’un miroir

Pour changer la taille d’un miroir, cliquez dessus pour le sélectionner.

A présent, placez le pointeur de la souris sur l’un des carrés marqués A et B dans la figure ci-dessus et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser la souris vers le haut ou le bas, pour augmenter ou diminuer la taille du miroir.

Changer le rayon de courbure et la distance focale

Pour changer le rayon de courbure d’un miroir convergent ou divergent, cliquez dessus pour le sélectionner.

A présent, placez le pointeur de la souris sur le carré marqué C dans la figure ci-dessus et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser la souris vers la gauche ou la droite, pour augmenter ou diminuer la courbure du miroir.

La distance focale du miroir est égale à la moitié du rayon de courbure.

Pour changer le rayon de courbure, vous pouvez aussi taper une valeur exacte dans la case correspondante, sur la barre de commande des miroirs :

Pour faciliter l’alignement des miroirs les uns avec les autres, vous pouvez afficher la distance focale du miroir sur l’écran. Commencez par sélectionner un miroir, puis cliquez sur l’un des boutons montrés ci-dessous :

Faire pivoter un miroir

Voir Composants optiques rotatifs pour en savoir plus.

#