| Objet marqueur
| L’objet marqueur est un objet transparent pouvant être placé dans l’espace optique, sur un axe optique, pour construire des schémas optiques. Sur la flèche se trouve un point qui peur être déplacé vers le haut ou le bas. C’est le point de rayon de l’objet marqueur.

Pour ajouter un objet marqueur à votre simulation, faites-le glisser du bouton suivant, dans la barre d’outils des composants optiques.

| L’objet marqueur et l’axe optique Si vous placez un objet marqueur sur l’axe optique, il émettra des rayons qui atteindront l’œil (ou le premier transformateur d’objet) situé sur l’axe. Les rayons émis dépendent des transformateurs d’objet qui se trouvent sur l’axe, ainsi que des options sélectionnées dans la boîte de dialogue Options avancées de l’objet marqueur. Par défaut, si aucun transformateur ne se trouve sur l’axe, trois rayons seront émis par le point de rayon et atteindront le haut, le milieu et le bas de l’œil.

> Rayons

> Les rayons suivants peuvent sortir d’un objet marqueur (sélectionné dans la boîte de dialogue Options avancées de l’objet marqueur). Ces rayons peuvent sortir de différentes façons, du haut ou du bas du marqueur et du point de rayon :

> a. Un rayon perpendiculaire à l’axe du premier transformateur d’objet.

> b. Un rayon traversant le foyer (proche) du premier objet transformateur.

> c. Un rayon traversant le centre de la courbure du premier objet transformateur.

> d. Un rayon traversant le haut du premier transformateur d’objet.

> e. Un rayon traversant le bas du premier objet transformateur.

> Les rayons en pointillé sont dessinés extrapolés pour toutes les images virtuelles de marqueur visibles.

Modification de la taille d’un objet marqueur

Pour modifier la taille d’un objet marqueur, commencez par cliquer dessus pour le sélectionner.

A présent, placez le pointeur de la souris sur l’un des carrés marqués A et B dans la figure ci-dessus et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser la souris vers le haut ou le bas, pour augmenter ou diminuer la taille du marqueur.

Vous pouvez aussi choisir la taille exacte (en mm) en tapant un nombre dans la case suivante, située dans la barre d’outils des objets marqueurs :

Rotation d’un objet marqueur

Voir Composants optiques rotatifs pour en savoir plus.

Rayons parallèles d’un objet distant

Voir Rayons parallèles provenant d’objets distants pour en savoir plus.